**Ausschreibungstext
STURM Drehtür EI230 C5 Feuerschutztür Typ ST 301-1**

**Sperrtürblatt in Holz Umfassungszarge**

**Pos** **Bezeichnung** **Einzel** **Gesamt**

1/0 Einflügelige Innentür **1** **Stk** €

 EI2 30 C5 Tür nach Ö-Norm B-3850, ÜA-Nr. E-14.1.1.-10-9998, Typ ST 301-1

 Lichter Durchgang Zarge BxH: ……….mm

 Elementaußenmaß BxH: ………. mm

 Wandöffnungsmaß BxH: ……….. mm

 Wandstärke: …….mm

 Drehrichtung: ……..

 Ausführung:

 Zarge:

 FP Holzumfassungszarge, Einfachfalz

 Falzverkleidung: 80x30 mm

 Zierverkleidung: 80x22 mm

 Zargendichtung: Anthrazitgrau

 Bodenanschluss: Durchgehender Boden für Streiftüre

 Zarge fertig zusammengebaut und Beschlagsteile montiert

 Türblatt:

 Modell "Sturm Compact Maxima " überfälzt mit Einfachfalz

 Türblattstärke: ca. 46 mm

 Klimaklasse I

 Schalldämmwert Türblatt: Rw = 30 dB

 Türkanten: Einleimer

 Aufschäumer sichtbar eingebaut

 Belag: Beidseitig glatt

 Holzart / Oberfläche:

 Holzart Türblatt: ..........

 Zarge: ..........

 Oberfläche Türblatt: ..........

 Zarge: ..........

 Bänder:

 2 Stk. Sturm VX Objektbänder - Größe 120mm Edelstahl

 mit Stiftsicherung und 3-D verstellbaren Aufnahmeelementen

 Schloss:

 BMH-NE-11

 Normalfunktion Einfallenschloß, mit Wechsel

 Dorn 65mm, Abstand DIN 72mm, Nuss 9mm

 Drückerhöhe 1050 mm

 Türschließer:

 GEZE TS 3000V , Gleitschienentürschließer, silber

 Türschließermontage Bandseite

 Türschließer vormontiert

 Sichtbeschläge:

 STURM Drückergarnitur Modell Oslo in U-Form, mit Rosetten

 in Feuerschutzausführung,

 Drücker / Drücker, Oberfläche Edelstahl

 Beschlagsfräsungen für Drückergarnitur vorbereitet